**Уважаемые жители Александровского района !**

Именно в летний период необходимо готовиться к началу отопительного сезона в домах, имеющих печное отопление. Нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации или устройства печного отопления являются частыми причинами пожаров в холодное время года.

**Какие меры пожарной безопасности нужно соблюдать?**

●Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать непосредственно к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку.

●На полу перед топкой должен лежать неповреждённый предтопочный лист размером не менее 50х70 см из негорючего материала.

●Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 70 см от печи, а от топочных отверстий – не менее чем на 125 см.

**При эксплуатации печей и каминов запрещается:**

●оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

●располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;

●применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие ●легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

●топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

●топить печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

●производить топку печей и каминов во время проведения в помещениях массовых мероприятий;

●использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

●перекаливать печи.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы.

Следует помнить, что топка печи в течение длительного времени приводит к перекалу отдельных её частей. Поэтому рекомендуется её топить не чаще 2-3 раза в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Поверхности печей и дымовых труб должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений.

Шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное для них безопасное место и заливать их водой.

Во избежание образования трещин в кладке, прочищайте дымоход от скапливающейся в нём сажи не реже 1 раза в три месяца, периодически проверяйте дымоходы на наличие в них тяги.

Будьте бдительны!

**В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызова пожарной охраны с сотового "101", или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"**